**报告编号：JSH20221489**

检 验 报 告

**样品名称： 生活饮用水**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池县第一中学校**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期： 2022年08月05日**

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

**报告编号：JSH20221489 第1页 共2页**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 生活饮用水 | | | **采样地点** | | | 二层水房水龙头 | | |
| **受检单位** | 神池县第一中学校 | | | **受检单位地址** | | | 忻州市神池县西口子村 | | |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | | | **采样日期** | | | 2022.07.27 | | |
| **检验类别** | 委托检验 | | | **接样日期** | | | 2022.07.27 | | |
| **样品数量** | 500mL×1 | | | **采样人员** | | | 高飞、杨世雄 | | |
| **检验日期** | 2022.07.27-2022.08.05 | | | **执行标准** | | | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | | |
| **测试温度** | 24℃ | | | **测试湿度** | | | 59%RH | | |
| **样品描述** | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 | | | | | | | | |
| **检验项目**  **检验依据** | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1  臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1  pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 | | | | | | | | |
| **主 要**  **仪器设备** | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) | | | | | | | | |
| **检验结论** | 样品JSH20221489-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 | | | | | | | | |
| **批准人** | **年 月 日** | | | | **审核人** | | | **年 月 日** | |
| **主检人** | **年 月 日** | | | | | | | | |
| **备 注** |  | | | | | | | | |
| **录 入** | 谢小静 | **校 对** | 张莹 | | | **打印日期** | | | 2022年08月05日 |

检验报告

**报告编号：JSH20221489 第2页 共2页**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **单位** | **JSH20221489-1检测结果** | **标准规定**  **GB5749-2006** | **单项判定** |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.43 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.16 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。  ①水源与净水技术条件限制时为3  ②地下水源限制时为20  以下空白 | | | | | |

**报告编号：JSH20221488**

检 验 报 告

**样品名称： 生活饮用水**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池县第二中学校**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期： 2022年08月05日**

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

**报告编号：JSH20221488 第1页 共2页**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 生活饮用水 | | | **采样地点** | | | 一层水房水龙头 | | |
| **受检单位** | 神池县第二中学校 | | | **受检单位地址** | | | 忻州市神池县府东街 | | |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | | | **采样日期** | | | 2022.07.27 | | |
| **检验类别** | 委托检验 | | | **接样日期** | | | 2022.07.27 | | |
| **样品数量** | 500mL×1 | | | **采样人员** | | | 高飞、杨世雄 | | |
| **检验日期** | 2022.07.27-2022.08.05 | | | **执行标准** | | | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | | |
| **测试温度** | 24℃ | | | **测试湿度** | | | 59%RH | | |
| **样品描述** | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 | | | | | | | | |
| **检验项目**  **检验依据** | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1  臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1  pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 | | | | | | | | |
| **主 要**  **仪器设备** | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) | | | | | | | | |
| **检验结论** | 样品JSH20221488-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 | | | | | | | | |
| **批准人** | **年 月 日** | | | | **审核人** | | | **年 月 日** | |
| **主检人** | **年 月 日** | | | | | | | | |
| **备 注** |  | | | | | | | | |
| **录 入** | 谢小静 | **校 对** | 张莹 | | | **打印日期** | | | 2022年08月05日 |

检验报告

**报告编号：JSH20221488 第2页 共2页**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **单位** | **JSH20221488-1检测结果** | **标准规定**  **GB5749-2006** | **单项判定** |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.65 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.18 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。  ①水源与净水技术条件限制时为3  ②地下水源限制时为20  以下空白 | | | | | |

**报告编号：JSH20221490**

检 验 报 告

**样品名称： 生活饮用水**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池县职业中学校**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期： 2022年08月05日**

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

**报告编号：JSH20221490 第1页 共2页**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 生活饮用水 | | | **采样地点** | | | 一层水房水龙头 | | |
| **受检单位** | 神池县职业中学校 | | | **受检单位地址** | | | 忻州市神池县西口子村 | | |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | | | **采样日期** | | | 2022.07.27 | | |
| **检验类别** | 委托检验 | | | **接样日期** | | | 2022.07.27 | | |
| **样品数量** | 500mL×1 | | | **采样人员** | | | 高飞、杨世雄 | | |
| **检验日期** | 2022.07.27-2022.08.05 | | | **执行标准** | | | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | | |
| **测试温度** | 24℃ | | | **测试湿度** | | | 59%RH | | |
| **样品描述** | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 | | | | | | | | |
| **检验项目**  **检验依据** | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1  臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1  pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 | | | | | | | | |
| **主 要**  **仪器设备** | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) | | | | | | | | |
| **检验结论** | 样品JSH20221490-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 | | | | | | | | |
| **批准人** | **年 月 日** | | | | **审核人** | | | **年 月 日** | |
| **主检人** | **年 月 日** | | | | | | | | |
| **备 注** |  | | | | | | | | |
| **录 入** | 谢小静 | **校 对** | 张莹 | | | **打印日期** | | | 2022年08月05日 |

检验报告

**报告编号：JSH20221490 第2页 共2页**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **单位** | **JSH20221490-1检测结果** | **标准规定**  **GB5749-2006** | **单项判定** |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.46 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.15 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。  ①水源与净水技术条件限制时为3  ②地下水源限制时为20  以下空白 | | | | | |

**报告编号：JSH20221491**

检 验 报 告

**样品名称： 生活饮用水**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池县龙泉镇南关明德小学**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期： 2022年08月05日**

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

**报告编号：JSH20221491 第1页 共2页**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 生活饮用水 | | | **采样地点** | | | 三层水房水龙头 | | |
| **受检单位** | 神池县龙泉镇南关明德小学 | | | **受检单位地址** | | | 忻州市神池县南关西街 | | |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | | | **采样日期** | | | 2022.07.27 | | |
| **检验类别** | 委托检验 | | | **接样日期** | | | 2022.07.27 | | |
| **样品数量** | 500mL×1 | | | **采样人员** | | | 高飞、杨世雄 | | |
| **检验日期** | 2022.07.27-2022.08.05 | | | **执行标准** | | | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | | |
| **测试温度** | 24℃ | | | **测试湿度** | | | 59%RH | | |
| **样品描述** | 样品清澈,无菌瓶瓶装封口完好。 | | | | | | | | |
| **检验项目**  **检验依据** | 色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度GB/T5750.4-2006 2.1  臭和味GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2006 4.1  pH GB/T5750.4-2006 5.1 游离余氯GB/T5750.11-2006 1.2 | | | | | | | | |
| **主 要**  **仪器设备** | 紫外可见分光光度计TU-1810(YQ-03-1) | | | | | | | | |
| **检验结论** | 样品JSH20221491-1检测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 | | | | | | | | |
| **批准人** | **年 月 日** | | | | **审核人** | | | **年 月 日** | |
| **主检人** | **年 月 日** | | | | | | | | |
| **备 注** |  | | | | | | | | |
| **录 入** | 谢小静 | **校 对** | 张莹 | | | **打印日期** | | | 2022年08月05日 |

检验报告

**报告编号：JSH20221491 第2页 共2页**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **单位** | **JSH20221491-1检测结果** | **标准规定**  **GB5749-2006** | **单项判定** |
| 1 | 色度 | 度 | 5L | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.5L | ≤1① | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.64 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.15 | 末梢≥0.05 | 合格 |
| 注：检测结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L表示。  ①水源与净水技术条件限制时为3  ②地下水源限制时为20  以下空白 | | | | | |